S ESTAR 3900: 1-MASA  
2-AUDIO(AMARILLO)  
3-TRANSMISION(ROJO)  
4-RECEPCION(NEGRO)  
  
  
P. LINCOLN. 1-AMARILLO(AUDIO)  
2-BLANCO  
3-ROJO(TX)  
4-NEGRO(RX)  
5-MASA  
6-AZUL(+12V)