|  |
| --- |
| **ANTENA WINDOM DDK 15** Antena dipolo tipo WINDOM DDK-15 bandas 10-20-40 metros  Longitud total, 23.1 metros Potencia maxima 1000w Impedancia 50 ohm  ROE 1,3:1 Peso 972 grs |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/ddk15.jpg |
|  |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/DDK-20enght.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **COMENTARIO:** Balum = JA-200 1:6 | | | Tipo - Type - Type | Windon | | Frecuencia - Frequency - Fréquence | 7-14-28 MHz | | Potencia - Power - Puissance | 1000 W | | Ganancia - Gain (dB) - Gain |  | | Polarización - Polarization - Polarisation | Horizontal | | Impedancia - Impedance - Impédance | 50 Ohm | | Tipo de ajuste - Adjust type - Type d'ajustage | Ajustada/Ajusted | | R.O.E - S.W.R | 1,3:1 | | Longitud - Lenght (mm) | 23,1 metros/meters | | Tipo conect. - Type of conn. - Type de conn. | Tipo UHF/ Type PL | | Peso bruto - Gross weight (gr.) | 972 gr. (1pcs) | | Dimensiones - Packages dimensions (cm) | 23x19x13cm (1pcs | |
|  |