|  |
| --- |
| **ANTENA WINDOM DDK 15**Antena dipolo tipo WINDOM DDK-15 bandas 10-20-40 metrosLongitud total, 23.1 metrosPotencia maxima 1000wImpedancia 50 ohmROE 1,3:1Peso 972 grs |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/ddk15.jpg |
|  |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/DDK-20enght.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **COMENTARIO:** Balum = JA-200 1:6 |
| Tipo - Type - Type  | Windon |
| Frecuencia - Frequency - Fréquence  | 7-14-28 MHz |
| Potencia - Power - Puissance  | 1000 W |
| Ganancia - Gain (dB) - Gain  |  |
| Polarización - Polarization - Polarisation  | Horizontal |
| Impedancia - Impedance - Impédance  | 50 Ohm |
| Tipo de ajuste - Adjust type - Type d'ajustage  | Ajustada/Ajusted |
| R.O.E - S.W.R  | 1,3:1 |
| Longitud - Lenght (mm)  | 23,1 metros/meters |
| Tipo conect. - Type of conn. - Type de conn. | Tipo UHF/ Type PL |
| Peso bruto - Gross weight (gr.)  | 972 gr. (1pcs) |
| Dimensiones - Packages dimensions (cm)  | 23x19x13cm (1pcs |

 |
|  |