
* **MAD40B4+6**

[**MAD40B4+6 MALCOTT'S Dipolo HF 10-20-40-80 Metros Potencia 500 W PEP,**](http://www.locuradigital.com/view/viewGalerie)

[](http://www.locuradigital.com/view/viewGalerie)

**Disponible**

* [**Ref: MAD40B4+6**](http://www.locuradigital.com/view/viewGalerie)
* MAD40B4+6 MALCOTT'S Dipolo HF 10-20-40-80 Metros Potencia 500 W PEP, tipo WINDON Este dipolo tien

[Más info](http://www.locuradigital.com/view/viewGalerie)

* **87,80€**
* IVA no incluido

[Descripción](http://www.locuradigital.com/antenas_dipolos/mad40b4_6_malcott_s_dipolo_hf_10-20-40-80_metros.htm)

z

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | MAD40B4+6 MALCOTT'S Dipolo ivertido tipo " V" cubre las bandas de HF 10-20-40-80 Metros Potencia 500 W PEP, tipo WINDON Este dipolo tiene un valor muy bajo de ondas estacionarias en la banda 10-20-40-80 en otras bandas 12-15-17-30-45-88 m el valor de estacionaria es mayor pero esfacil de bajar con un acoplador. Longitud total del cable del dipolo 21 metros.  Conector PL hembra. |  |  | | --- | | MAD40B4+6 MALCOTT'S MAD40B4+6 MALCOTT'S MAD40B4+6 MALCOTT'S MAD40B4+6 MALCOTT'S MAD40B4+6 MALCOTT'S MAD40B4+6 MALCOTT'S MAD40B4+6 MALCOTT'S | | MAD40B4+6 MALCOTT'S | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |  |  | | --- | | Conector PL hembra. Estacionarias 1:1 a 1:4 maximo. Potenia: 500 watios Longitud Total 21 metros Impedancia 50 ohmios Angulo 120º | |  | |