|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | [Uniden PC-33](http://www.museo-cb.com/museo-cb/emisoras-moviles/uniden-pc-33/image/image_view_fullscreen) | |  | | Marca: | Uniden |
| Modelo: | PC-33 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1980 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Taiwan |
| Pais de adquisición: | España |
| Donado por: | ARL 100 |
| Observaciones: | **Pequeño equipo de 40 canales, con el s-meter a base de 4 diodos.** | |