Los **repetidores de la red "REMER"** tienen las mismas frecuencias para toda España. Estas son las frecuencias:

**CH    Transm           Recepción**  
00   146.025 MHz   146.625 MHz  
01   146.050 MHz   146.650 MHz  
02   146.075 MHz   146.675 MHz  
03   146.100 MHz   146.700 MHz  
04   146.125 MHz   146.725 MHz  
05   146.150 MHz   146.750 MHz  
  
Desplazamiento -600KHz

**¡POR LOS REPETIDORES DE REMER SOLO PUEDEN MODULAR ESTACIONES CON INDICATIVOS REMER AUTORIZADOS!**

RADIOSOCORROS DE MONTAÑA DE REMER  146.675 MHz  
  
  
En HF se usan las frecuencias:

EQUIVALENTE A LA BANDA DE 80 METROS MODALIDAD USB **3.802´5** KHZ  
EQUIVALENTE A LA BANDA DE 40 METROS MODALIDAD USB **6.991´5** KHZ  
EQUIVALENTE A LA BANDA DE 20 METROS MODALIDAD USB **13.987´0** KHZ