|  |  |
| --- | --- |
| **ALINCO DJ X3:** | |
| http://www.gcnradioaficion.com/comunicacion/walkies/alinco/imagenes/logo_alinco_PE.jpg | **SCANNER** |
| ALINCO DJ X3 | **DJ-X3 E**  Receptor scanner  Cobertura: 100KHz a 1.3GHz 700 memorias Modos: WFM, WFM estéreo, FM y AM Pequeño y de fácil manejo DJ-X3 Alinco con pasos de 8.33kHz  \* 0.100 - 1300MHz \* AM, FM, WFM \* 700 Memorias \* Pasos: 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100kHz \* Audio descrambler \* Detector e micros espia \* Stereo FM (con auriculares) \*  El DJ-X3 es uno de los ultimos receptores de ALINCO, y de los mas baratos y es idoneo para los amantes de la banda aerea pues dispone pasos de 8.33kHz para las nuevas tendencias en aviacion.  **Nota: este escaner solo recibe, no transmite.** |
|  |