|  |
| --- |
| **ALINCO DM-330MVE**  Fuente de alimentación **ALINCO DM-330MVE** Fuente de alimentación conmutada 30 Amperios. incluye instrumentación para poder ver el voltaje y el consumo y las funciones son regulables. |
|  |
| ALINCO DM-330MVE |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| **-         Alimentación : 220 V AC.**  **-         Salida de tensión : 9 a 15 V CC.**  **-         Amperaje : 25A continos/ 30"0máximo**  **-         Indicador análogico iluminado, indica volgaje y amperaje**  **-         Protección contra corto-circuito**  **-         VVentilador**  **-         Salida frontal de un máximo de 1#C/SPAN>**  **-         Dimensiones : 190 (largo) x 69 (ancho) x 181 (fondo) mm.**  **-         Peso : 2.3 Kg aproximado** |
|  |