|  |
| --- |
| **MAAS SPS-50II Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios.**  Fuente de alimentación conmutada con entrada 220 Voltios y salida regulable 9-15V o 13,8 Voltios. 50 Amperios, máximo 55 Amperios. Caja metálica de dimensiones: 170 x 125 x 260 mm. Su peso es de: 2.68 kg.  **CARACTERISTICAS PRINCIPALES**  Pantalla iluminada con instrumentos analógicos para voltios y amperios Carcasa de metal robusta con patas de goma LED indicador de funcionamiento ON/OFF Salidas posteriores Ventilador en la parte posterior Protección para cortocircuito, sobreintensidad y sobrevoltaje |

|  |
| --- |
| MAAS SPS-50II |
|  |
| MAAS SPS-50II |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS |  | |  |  |  | | |

|  |
| --- |
| **Voltaje entrada:** 200~230V CA **Voltaje salida:**  9-15V 13,8 VCC (ajust.) **Corriente máxima** @ 13,8V:   50 Amp. contínuos   55 Amp. intermitentes **Medidas:** 110 x 85 x 190 mm. **Peso aproximado:** 2,68 Kg. |
|  |