|  |
| --- |
| **MAAS SPS-50II Fuente Alimentación Conmutada 220v/13,8v. 50-55 amperios.**Fuente de alimentación conmutada con entrada 220 Voltios y salida regulable 9-15V o 13,8 Voltios. 50 Amperios, máximo 55 Amperios. Caja metálica de dimensiones: 170 x 125 x 260 mm. Su peso es de: 2.68 kg.**CARACTERISTICAS PRINCIPALES**Pantalla iluminada con instrumentos analógicos para voltios y amperiosCarcasa de metal robusta con patas de gomaLED indicador de funcionamientoON/OFFSalidas posterioresVentilador en la parte posteriorProtección para cortocircuito, sobreintensidad y sobrevoltaje |

|  |
| --- |
| MAAS SPS-50II  |
|   |
| MAAS SPS-50II  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpgCARACTERÍSTICAS  |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Voltaje entrada:** 200~230V CA**Voltaje salida:** 9-15V13,8 VCC (ajust.)**Corriente máxima** @ 13,8V:  50 Amp. contínuos  55 Amp. intermitentes**Medidas:** 110 x 85 x 190 mm.**Peso aproximado:** 2,68 Kg. |
|    |