|  |
| --- |
| **ZETAGI B 150**  AMPLIFICADOR HF 26-30 Mhz 12V -100 WZETAGI B 150  AMPLIFICADOR HF 26-30 Mhz 12V -100 WAmplificador lineal HF - 12V Amplificador lineal HF Margen de frecuencias: 26-30 MHz Potencia de entrada: 4 W AM - 1 2 W SSB Potencia de salida: 100 W AM - 200 W SSB Potencia de salida testeada: 75 W AM - 95 W SSB (PEP)  |

|  |
| --- |
| http://www.locuradigital.com/images_upload/10d75e86471cc300fae96a8c5.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Amplificador lineal HF - 12V Potencia de entrada: 4 W AM - 1 2 W SSB Potencia de salida: 100 W AM - 200 W SSB Potencia de salida testeada: 75 W AM - 95 W SSB (PEP) Tensión alimentación: 13,8 V - Consumo: 10"0Protegido contra inversión de polaridad. Transistor de potencia: MRF455 Dimensiones: 120x130x45 mm - Peso: 0,5 Kg. Conmutación de RF a relé. En el modo SSB se activa el retardo RX.** |