|  |  |
| --- | --- |
| COMPACT   4 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*JIMMY, JOHNNY |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MASA |
| 2 | MODULACIÓN |
| 3 | TX |
| 4 | RX |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-514.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| COMPACT.   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*JIMMY, JOHNNY, HARRY |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATICIÓN |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | NC\* |
| 5 | MASA |
| 6 | NC\* |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-518.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |
|   | **ATENCIÓN:** En el conector de la emisora, el pin 6 suministra una tensión de 13.2V, no debe sustituir un micrófono dinámico por un electret y viceversa. |

|  |  |
| --- | --- |
| CONECTADOR RJ11   4 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*BILLY |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MASA |
| 2 | MODULATIÓN |
| 3 | TX |
| 4 | RX |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/BILLY.gif |

|  |  |
| --- | --- |
| DIN   5 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARRY, TAYLOR, Generación anterior |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | TX |
| 3 | MASA |
| 4 | NC\* |
| 5 | RX |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DIN.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_DIN.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| HARRISON   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*HARRISON |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | FUNCIÓN |
| 5 | MASA |
| 6 | ALIMENTATÍON |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/HARRISON.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| KENJI   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*KENJI |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | NC\* |
| 5 | MASA |
| 6 | ALIMENTATÍON |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/KENJI.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 514   4 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro dynamic :*FRANCOIS, VALERY, WILSON, HERBERT, JFK, SS 120, JACK, GRANT, JACKSON, RONALD, FRANKLIN, SS 360, BENJAMIN, Generación anterior |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MASA |
| 2 | MODULATIÓN |
| 3 | TX |
| 4 | RX |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-514.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |
|   | **ATENCIÓN:** No sustituya un micrófono dinámico por un electret y viceversa. |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 516   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINCOLN, SHÕGUN |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULACIÓN |
| 2 | MASA |
| 3 | TX |
| 4 | UP |
| 5 | DOWN |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-516_UD.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 518   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro dynamic :*TAYLOR, VALERY, WILSON, HERBERT, ROBERT, JFK, GRANT, RICHARD, JACKSON, MC 6700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATION |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | NC\* |
| 5 | MASA |
| 6 | NC\* |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-518.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |
|   | **ATENCIÓN:** En el conector de la emisora, el pin 6 suministra una tensión de 13.2V, no debe sustituir un micrófono dinámico por un electret y viceversa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 518 U/D   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOHNSON, JAMES, GEORGE, HERBERT, NEW TAYLOR |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | UP/DOWN |
| 5 | MASA |
| 6 | ALIMENTATÍON |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-518_UD.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 520   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*TEDDY, TOMMY, JOHNNY II, JOHNNY III, HARRY II, HARRY III, TRUMAN, TAYLOR II, TAYLOR III, WALKER, JOHNSON II, JFK II, JACKSON II |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | NC\* |
| 5 | MASA |
| 6 | ALIMENTATÍON |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-520.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |
|   | **ATENCIÓN:** En el conector de la emisora el pin 6 se suministra con 13.2V. |

|  |  |
| --- | --- |
| NC 520 U/D   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*JOHNNY II, HARRY II CLASSIC, HARRY II, TAYLOR II CLASSIC, TAYLOR III, WALKER, JOHSON II, JACKSON II, JFK II |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | RX |
| 3 | TX - UP/DOWN |
| 4 | NC\* |
| 5 | MASA |
| 6 | ALIMENTATÍON |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/DNC-520_UD.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| NINJA   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*NINJA |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | UP/DOWN |
| 5 | MASA |
| 6 | NC\* |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/NINJA.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| SAMURAI   6 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMURAÏ |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | MODULATIÓN |
| 2 | MASA |
| 3 | TX |
| 4 | UP |
| 5 | DOWN |
| 6 | RX |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/Samurai.gif

|  |  |
| --- | --- |
| vista lado contactos | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/connecteur_NC.gif |

 |
|   | **ATENCIÓN:** Conexionado incompatible con el NC 518 de 6 pines PRESIDENT |

|  |  |
| --- | --- |
| THOMAS ASC   8 PINS | [↑ TOP](http://www.president-iberica.com/Consejos-praticos/Conexiones_de_la_toma_de_microfono.php#CAT_0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Micro electret :*THOMAS ASC |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Cables** |
| 1 | SHIELD |
| 2 | YELLOW |
| 3 | NC\* |
| 4 | NC\* |
| 5 | NC\* |
| 6 | BLACK |
| 7 | NC\* |
| 8 | RED |
| \*NC: No conectado |

 | http://www.president-iberica.com/images/cablagemicro/RJ45_THOMASASC.gif |