|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Midland |
| Modelo: | Alan 48 plus |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watiosFM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1995  |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Taiwan |
| Pais de adquisición: | España |