|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | DNT |
| Modelo: | Comb 3 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 12,+RX OM-FM stereo |
| Obtención de frecuencia por: | Suma y Resta de cristales |
| Frecuencias: | 27.005 a 27.135 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1977 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | Alemania |
| Donado por: | arl100 |
| Observaciones: | Emisora integrada en un radio cassette de coche, con AM y FM comercial. Ideal para vehículos cuando se quiere evitar robos o detectar que se lleva emisora.  Versión alemana. La versión europea dispone de 24 canales. |