|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| Cobra 45 XLR |
|  |

 | Marca: | Cobra |
| Modelo: | 45 XLR |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1977  |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | USA |
|  |  |
| Observaciones: | Emisora integrada en una radio de coche. Lleva todos los controles en el frontal (canales, volumen, anl, ganancia de micro, squelch, etc) y el cable del micro sale por detrás de la radio/emisora.Aunque incorpora AM y FM de radio comercial, no tiene  cassette. |