|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Koback |
| Modelo: | CBI-1202m |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 12 |
| Obtención de frecuencia por: | Suma y Resta de cristales |
| Frecuencias: | 27.005 a 27.135 |
| Modo de Modulación: | AM:0,5 watios  FM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1977 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | Alemania |