|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Handic |
| Modelo: | 199 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1977 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | USA |
|  |  |
| Observaciones: | **Modelo móvil sin s-meter que lleva integrado todos los controles en el micro. Un modelo anterior, de 1976, tenía sólo 23 canales.** |