|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Aston |
| Modelo: |  |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 23 |
| Obtención de frecuencia por: | Suma y Resta de cristales |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.255 |
| Modo de Modulación: | FM:2 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1975 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Japón |
| Pais de adquisición: | Alemania |
|  |  |
| Observaciones: | Equipo de 2 watios en FM con 22 canales. El selector de canales se sitúa en el lado derecho. Fabricado por DNT.  Muy similar al DNT HF-13-12. Podríamos decir que es la versión europea y america de éste, que sólo tenía los 12 canales que permitía la legislación alemana. |