|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| |  | | --- | | [Browning Golden Eagle Mark IV A](http://www.museo-cb.com/museo-cb/emisoras-bases/browning-golden-eagle-mark_-iva_rx/image/image_view_fullscreen) | |  | | Marca: | Browning |
| Modelo: | Golden Eagle Mark IV Abr |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios |
| Tecnologías: | Valvulas |
| Antigüedad: | 1975 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | USA |
| Pais de adquisición: | USA |
|  |  |
| Observaciones: | Posíblemente, la última emisora a válvulas de CB construída en el mundo. De enorme tamaño. Es el Ferrari de la CB. Sin duda la más cotizada, junto a una TRAM, entre los coleccionistas.  Dispone de 40 canales, que se cambian con un botón arriba y abajo (up/down).  Toda la tecnología es a válvulas y funciona correctamente. | |