|  |  |
| --- | --- |
| Marca: | Cadre |
| Modelo: | 510 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 5,+RX VFO |
| Obtención de frecuencia por: | Cristales de Cuarzo |
| Frecuencias: | Cristales Cuarzo |
| Modo de Modulación: | AM:5 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1961 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | USA |
| Pais de adquisición: | USA |
|  |  |
| Observaciones: | Una de las primeras emisoras de CB de estado sólido que no utilizaba válvulas. Posee 5 canales a cristales de cuarzo y un receptor vfo de 23 canales. |