1. Re: trucaje del luthor TL-55 y DYNASCAN DB-92

[**j@vito**](http://www.portalpmr.com/foro-pmr/member.php?u=4825) **vale no te preocupes es facil quien lo save jejejeje pero no te preocupes en pezamos**

**1 el gualky apagado pulsamos la tecla MENU y lo encendemos nos saldra el mensaje Reset**
**2 Pulsa Menu otra vez y dale a la flecha de arriba hasta que veas en la pantalla Band**
**3 Vuelve a pulsar Menu. Saldrán unas lineas horizontales, escribe 5858
4 Veras Band 1 y unas lineas horizontales: escribe 116 177
5 Pulsa flecha arriba, saldrá Band 2, escribe 391 491**
**6 Pulsa Menú**
**y ya esta abierto**