|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| |  | | --- | | [Super Jopix 2000](http://www.museo-cb.com/museo-cb/emisoras-moviles/super-jopix-2000/image/image_view_fullscreen) | |  | | Marca: | Super Jopix |
| Modelo: | 2000 |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 40 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26.965 a 27.405 |
| Modo de Modulación: | AM:4 watios  FM:4 watios  USL:12 watios  LSB:12 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1992 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Taiwan |
| Pais de adquisición: | USA |
| Donado por: | arl100 |
| Observaciones: | Una emisora muy actual, similar o casi idéntica a otras de la marca Superstar, Cobra, Realistic, Emperor, President y otras. Con las pertinentes modificaciones cubre de 25.615 a 28.305 Mhz,con una potencia de 7-8 watios en AM/FM y unos 20 en SSB.  En el caso de esta Suuper Jopix, se diferencia de las demás en que en vez de señalar el canal de trabajo, además señala la frecuencia de 5 dígitos. | |