|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | [Galaxy Uranus](http://www.museo-cb.com/museo-cb/emisoras-moviles/galaxy-uranus/image/image_view_fullscreen) | |  | | Marca: | Galaxy |
| Modelo: | Uranus |
| Bandas: | CB |
| Canales: | 240 |
| Obtención de frecuencia por: | PLL |
| Frecuencias: | 26-30 mhz |
| Modo de Modulación: | AM:8 watios  FM:8 watios  USL:25 watios  LSB:25 watios  CW:25 watios |
| Tecnologías: | Transistores |
| Antigüedad: | 1988 |
| Estado actual: | OK |
| Pais de fabricación: | Taiwan |
| Pais de adquisición: | España |
| Donado por: | Francisco López, EA5IDL, ECB94FIP,30LOM342. |
| Observaciones: | Es en realidad una emisoar de 10 metros, con acceso directo a Cb.  está abierta de 26 a 30 mhz. Tiene sistema split para repetidores, pero esa serie salió con un problema de gangeo en bandas laterales. Versiones posteriores lo corrigieron. Tiene un audio muy parecido a la Super Star. | |